|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº de endereços necessários; | ‒ Nº de endereços alocados | Endereço de sub-rede | Faixa de Endereços endereçável | Endereço de Broadcast | Mascara de sub-rede (decimal) | Mascara de sub-rede (CIDR) |
| Comercial | 51 | 64 | 192.168.51.0 | 192.168.51.1-192.168.51.62 | 192.168.51.63 | 255.255.255.192 | /26 |
| Financeiro | 28 | 32 | 192.168.51.64 | 192.168.51.65-192.168.51.94 | 192.168.51.95 | 255.255.255.224 | /27 |
| Administrativo | 4 | 8 | 192.168.51.96 | 192.168.51.97-192.168.51.102 | 192.168.51.103 | 255.255.255.248 | /29 |
| Router A-B | 2 | 4 | 192.168.51.104 | 192.168.51.105-192.168.51.106 | 192.168.51.107 | 255.255.255.252 | /30 |
| Router B-C | 2 | 4 | 192.168.51.108 | 192.168.51.109-192.168.51.110 | 192.168.51.111 | 255.255.255.252 | /30 |
| Router A-C | 2 | 4 | 192.168.51.112 | 192.168.51.113-192.168.51.114 | 192.168.51.115 | 255.255.255.252 | /30 |
| Internet | 2 | 4 | 120.10.10.0 | 120.10.10.1-120.10.10.2 | 120.10.10.3 | 255.255.255.252 | /30 |

23524 21151

192.168.51.0/24

Com. = maior dos 2 últimos dígitos dos números de aluno. 51

Admin. = maior último dígito dos números de aluno. 4

Fin. = número intermédio dos hosts apurados acima. 28