|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº de endereços necessários; | ‒ Nº de endereços alocados | Endereço de rede | Faixa de Endereços endereçável | Endereço de Broadcast | Mascara (decimal) | Mascara de rede |
| Comercial | 51 | 64 | 192.168.10.0 | 192.168.10.1-192.168.10.254 | 192.168.10.255 | 255.255.255.0 | /24 |
| Financeiro | 28 | 32 | 192.168.20.0 | 192.168.20.1-192.168.20.254 | 192.168.20.255 | 255.255.255.0 | /24 |
| Administrativo | 4 | 8 | 192.168.30.0 | 192.168.30.1-192.168.30.254 | 192.168.30.255 | 255.255.255.0 | /24 |

23524 21151

192.168.10.0/24

192.168.20.0/24

192.168.30.0/24

Com. = maior dos 2 últimos dígitos dos números de aluno. 51

Admin. = maior último dígito dos números de aluno. 4

Fin. = número intermédio dos hosts apurados acima. 28